## **При проверке окрасшенного изделия следует обращать внимание на следующие ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ:**

## **МЕХАНИЧЕСКИЕ ВКЛЮЧЕНИЯ И «СОРНОСТЬ»** Сорность

## **ШАГРЕНЬ (ПРИ ОКРАСКЕ ИЗДЕЛИЙ ГЛЯНЦЕВОЙ КРАСКОЙ)** Шагрень

## **НЕДОСТАТОЧНАЯ ТОЛЩИНА ЛИБО ПОЛНОЕ ОТСУТСТВИЕ ПОКРЫТИЯ В ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТАХ, А ТАКЖЕ НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ЦВЕТА**

## Недостаточная толщина

## **ПРОКОЛЫ (ПРОСТРЕЛЫ)**

## Проколы

## **КРАТЕРЫ**

 . 

## **ПУЗЫРИ В СЛОЕ ПОКРЫТИЯ И НА ПОВЕРХНОСТИ**

##  Пузыри в слое покрытия и на поверхности

## **ПОДТЕКИ**

 

## **ТРЕЩИНЫ В ВИДЕ МЕЛКОЙ СЕТКИ**

##

## **ВОЛНИСТОСТЬ И НЕРАВНОМЕРНОСТЬ ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ**

## Волнистость и неравномерность толщины покрытия

1. **КАЧЕСТВО «НАЛИПАНИЯ» КРАСКИ. ПРИ НЕБОЛЬШОМ УДАРЕ (ТЕСТИРОВАТЬ ТОЛЬКО В НЕВИДИМОМ МЕСТЕ, ЧТОБЫ НЕ ИСПОРТИТЬ ВИД ИЗДЕЛИЯ) КРАСКА НЕ ДОЛЖНА СКАЛЫВАТЬСЯ И ОТПАДАТЬ СЛОЯМИ.**

## Низкая адгезия